|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Válvula | Distribuidor | Puerta | salida |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

* Sólo es posible la apertura si la Puerta se halla cerrada (P=1)
* Puede activarse accionando una válvula (V=1)
* Mediante el distribuidor (D=1)

PREGUNTA 1